达迩CSP打标软件需求
1. 功率点检后，如果是正常情况，就进行下一步操作，不再弹窗。
2. 功率点检后不正常手动补偿，加权限管理，工程师确认处理。
3. 同一种产品Recipe功率参数不变，只改变占空比参数。将功率测试功能放在另外的地方，Recipe页面不进行变动。避免客户误会。
4. 日志记录要详细，每个人员权限下操作动作要详细明确
5. 软件默认过滤FAIL DIE，BIN配置为 1，默认情况必须不打（如果不填也必须默认不打）
6. [bookmark: _GoBack]优化软件：模块优化，分字符调试参数模块、功率控制参数模块等（Recipe页面进行拆分）
