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[bookmark: _Toc513][bookmark: _Toc29000]一：软件主要功能介绍
全自动晶圆打标机的主要作用是用于标刻晶圆WaferID和标刻DieID。主要分为以下几个模块：
（1） 首页。
（2） 工作模式。
（3） Recipe管理
（4） Loadport。
（5） 电缸。
（6） 晶圆传送。
（7） 运动控制。
（8） 能力验证。
（9） 全局配置。
（10） 账号管理
（11） 工艺调试。
（12） 退出。
具体如下所示：
[image: ]

[bookmark: _Toc15498][bookmark: _Toc31330]二：分功能介绍
[bookmark: _Toc22220][bookmark: _Toc14147]2.1 首页功能介绍
[bookmark: _Toc97][bookmark: _Toc23042]2.1.1 状态数据介绍
[image: ]
第一部分：代表整个软件的运行流程图。
第二部分：代表晶圆阵列。
第三部分：代表loadport层数和相关状态。
第四部分：代表FDC参数。
[bookmark: _Toc22726][bookmark: _Toc32721]2.1.2 手动模式操作教程
[image: ]
（1）初始化设备：
在软件启动后，点击初始化设备，等待大约90S即可初始化完成。有且设备运行后，仅初始化一次。如下图所示：
[image: ]

（2） 设置recipe：
[image: ]
点击设置recipe之后，界面会跳转到recipe管理界面，选择当前需要的recipe，再点击“设置当前recipe”，即可设置完成。

（3） 开始：
点击开始之后，设备会自动将料盒内的产品进行标刻。

[bookmark: _Toc21917][bookmark: _Toc21932]2.2 工作模式设置
[image: ]
设备运行起来之后，会默认处于离线模式。
自动模式：由eap远程控制，无法进行手动控制，
手动模式：由人员进行操作，eap无法进行远程控制。
离线模式：eap和人员都无法进行操作，这种时候处于设备维护阶段。

[bookmark: _Toc31919][bookmark: _Toc27127]2.3 Recipe管理
[bookmark: _Toc24483][bookmark: _Toc26741]2.3.1 增加recipe

在recipe管理界面，点击增加会弹出recipe界面，
目前只有waferID流程：填写的内容包括：
Recipe之标刻属性：公共属性，相机属性，激光属性，WaferID标刻特有属性，如下图所示：
[image: ]

Recipe之WaferID字符属性：WaferID字符属性。如下图所示：
[image: ]

标刻属性和字符属性编辑完成之后，点击确认Recipe，即可完成添加。
[bookmark: _Toc23420][bookmark: _Toc1033]2.3.2 修改recipe
点击每一行Recipe“修改”按钮，即可弹出修改参数，进行相关修改之后，点击确认Recipe，即可完成相关修改。如下图所示：
[image: ]
[bookmark: _Toc12871][bookmark: _Toc20628]2.3.3 查询recipe
点击每一行Recipe“查询”按钮，即可弹出具体参数数据。如下图所示：
[image: ]

[bookmark: _Toc26004][bookmark: _Toc8148]2.3.4 删除Recipe
点击每一行Recipe“删除”按钮，再点击确定，即可删除该Recipe。如下图所示：
[image: ]

[bookmark: _Toc8339][bookmark: _Toc7007]2.4 loadport 操作
[image: ]
料盒选择：料盒分为左右两个，请选择需要使用哪一个。
初始化：点击之后即可完成料盒的初始化。
加载并扫描：点击之后即可完成晶圆的扫描工作。
检测晶圆突出：点击之后，就可以检测晶圆是否在料盒之外。
退出料盒：料盒回到原点。

[bookmark: _Toc15636][bookmark: _Toc5385]2.5 电缸操作
[image: ]
电缸分为外环压电缸和内环托举电缸，设置0-2000之内的数据，即可进行相应移动。

[bookmark: _Toc23169][bookmark: _Toc10905]2.6 晶圆传送
[image: ]


第一部分：
请选择料盒：即可选择左侧料盒和右侧料盒使用。
请选择层数：0-13层可随意选择。
一键上料：可以完成从料盒到平台。
一键退料：可以完成从平台到料盒。
第二部分：分步执行上料
（1） 取出晶圆：将晶圆从料盒中取出。
（2） 到准直：将晶圆从机械手放到准直器上。
（3） 执行准直：准直器执行准直。
（4） 准直到机械手：将晶圆从准直器放到机械手上。
（5） 工作台准备：将工作台移动到上料位。
（6） 到工作台：将晶圆从机械手放到工作台上。
（7） 标刻钱准备：将工作台移动到相机下。
第三部分：分步执行下料
（1） 下料前准备：将工作台移动到上料位。
（2） 工作台到机械手：将晶圆从工作台上放到机械手上。
（3） 机械手到准直：将晶圆从机械手放到准直器上。
（4） 执行准直：准直器执行准直。
（5） 准直到机械手：将晶圆从准直器上放到机械手上。
（6） 返回料盒：将晶圆重新放到料盒内。

[bookmark: _Toc22298][bookmark: _Toc19436]2.7 轴运动控制
[image: ]
第一部分：轴运动控制：
输入XYZ轴对应移动距离，
绝对移动：对应轴会移动到绝对位置上。
相对移动：对应轴会在当前位置移动对应距离。
回原：对应会回到原点。
一键回原：所有轴都回到原点上。

第二部分：XY轴运动控制
选择对应移动距离，在点击前后左右按钮，会进行相对运动。

第三部分：Z轴运动控制
选择对应移动距离，再点击上下按钮，会进行上下的相对运动。

第四部分：轴实际位置
会显示当前轴的实际位置。

第五部分：真空设置
设置模拟量：输入模拟量，点击设置模拟量，会设置吸附力的大小，设置范围为：0-32767。
关闭载盘真空：会关闭工作台上的真空。
打开载盘真空：会打开工作台上的真空。

第六部分：轴一键到位
到上料位：点击之后，轴会移动到上料位。

第七部分：三色灯
点击红色，黄色，绿色，蜂鸣器，指示灯会对应亮起和熄灭。蜂鸣器会打开和关闭。

[bookmark: _Toc6557][bookmark: _Toc17624]2.8 能力验证
[image: ]
实时读取：
点击当前功率读取，会读取到当前激光功率。
点击当前WaferID读取，WaferID相机会读取到标刻的WaferID。
[bookmark: _Toc17501][bookmark: _Toc31386]2.9全局配置
[image: ]
第一部分：偏移设置
设置相机夹角：平台调试完成之后，设置相机夹角，一般调试好之后，默认为0.
设置平台夹角：平台调试完成之后，设置平台夹角，一般默认为0.

第二部分：账号设置
退出时间设置：当工程师和超级账号登录之后，超过设置的秒数会自动退出当前账号。

第三部分：轴参数
设置对应的轴参数，一般在出厂设置完成之后，不会去更改。如果需要更改，进行对应设置即可。

第四部分：平台不平Z轴补偿
一般设置为0，当需要补偿的时候再使用。

第五部分：振镜实际位置设置
X坐标：设置振镜在平台中的绝对位置。
Y坐标：设置振镜在平台中的绝对位置。
补偿：默认为1.4041,固定值，不需要改变。

第六部分：相机属性设置
IP；设置相机连接IP
端口：设置相机连接端口
左上角点绝对位置X：设置相机在平台中的绝对位置。
左上角点绝对位置Y：设置相机在平台中的绝对位置。
一个像素对应多少毫米：设置一个像素对应多少微米。

第七部分：上料位
设置上料位对应的XY轴的坐标。

第八部分：FDC参数设置
流量正常值：设置水冷机的流量正常值。
温度正常值：设置水冷机温度正常值。
功率偏移百分比：设置功率偏移百分比，设置之后超过这个值会进行报警。
流量误差百分比：设置流量误差之后，超过这个值会进行流量报警。
是否检测温度：选中检测，不选中不检测。
是否检测流量：选中检测，不选中不检测。
是否检测功率：选中检测，不选中不检测。
是否检测漏液：选中检测，不选中不检测。

[bookmark: _Toc23474][bookmark: _Toc4664]2.10账号管理
[bookmark: _Toc17315][bookmark: _Toc4449]2.10.1 添加账号
[image: ]
点击添加账号，输入：账号，密码，角色，设置对应权限，点击确定，即可添加账号。如上图所示。
[bookmark: _Toc25585][bookmark: _Toc12237]2.10.2 修改账号
[image: ]
点击每一行的修改按钮，弹出对应属性，修改之后点击确定即可完成修改，如上图所示。

[bookmark: _Toc5334][bookmark: _Toc30466]2.10.3 删除账号
[image: ]
点击每一行的删除按钮，即可删除对应账号。

2.10.4 查询账号
[image: ]
进入首页面，即是账号具体数据。

[bookmark: _Toc15918][bookmark: _Toc5992]2.11 工艺调试
[image: ]
设置对应的Q频率，E频率，首脉冲延时，脉冲延时，字符，设置完成之后，点击标刻。就可以在晶圆上看到标刻效果。
[bookmark: _Toc31169][bookmark: _Toc31701]
2.12 退出
点击之后，软件退出。































成都莱普科技有限公司 
咨询热线：028-85222347 
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